Arm性能测试

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 后端 | Arm | Armv7, 2核2G内存 | 2副本+1仲裁，18节点 9\*（2+1） |
| 前端 | X86 | E5-2620 ,24核64G内存 | 3台 |

Iozone压测

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3机头 | 4进程，512k，20g | 123MB/s |
| 4进程，512k，20g | 143MB/s |
| 4进程，512k，20g | 128MB/s |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3机头 | 1进程，512k，100g | 73MB/s |
| 1进程，512k，100g | 76MB/s |
| 1进程，512k，100g | 73MB/s |





